UHF BELTPACK TRANSMITTER

(1) 기   능

본 기기는 벨트 형태의 무선 마이크로써 마이크 연결을 위한 미니 XLR 3핀 단자와 다양한 라발리에, 헤드셋 마이크 액세서리 옵션을 제공하여야 한다. 화면을 통해 주파수, 건전지 입력 게인을 확인할 수 있고 사용 주파수, 입력 게인, 버튼 잠금 설정 기능을 제공하여야 한다. 또한 우수한 내구성의 메탈 바디와 AA 건전지 2개를 이용하여 8시간 이상 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수	: 925-937.5MHz

- 변조 방식	: PLL(Phase-Locked Loop)

- 주파수 응답 특성	: 50Hz-18kHz(+3dB)

- RF 파워	: <10mW/3mW

- 사용 전원	: 2×1.5V AA 건전지

- 중량(세트)	: 0.12kg

- 외형(세트)	: 65(W)×87(H)×21(D)mm

- IW-VB01 및 동등 이상 품이어야 한다.