UHF TRUE DIVERSITY WIRELESS 1CH RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 트루 다이버시티 기술을 적용하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공하는 무선 마이크 시스템의 1채널 하프 랙 타입 리시버로써 핸드, 벨트 형태로 구성이 가능하며 송신기의 상태를 즉각적으로 알릴 수 있는 디스플레이는 화면 색상 변화와 점멸 등을 통해 직관적인 정보 전달이 가능해야 한다. 공연, 방송, 회의 등 다양한 환경에서 안정적이고 효율적인 무선 오디오 솔루션을 제공할 수 있어야 한다.

- 900MHz 36채널 무선마이크 시스템

- 선명한 화면과 인코더, 버튼을 통한 직관적인 제어

- 송신기의 연결, 음소거, 건전지 상태를 직관적으로 보여주는 UI

- 간섭받지 않는 주파수를 자동으로 찾아주는 스캔 기능

- 적외선(IR)을 통해 간편하게 송신기와 동기화하는 기능

- 설정 변경을 방지하는 조작부 잠금 기능

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925-937.5MHz

- 복조 방식	: PLL(Phase-Locked Loop)

- 주파수 응답 특성	: 50Hz-18kHz(+3dB)

- 전고조파 왜율(THD)	: <0.5%

- 신호 대 잡음비(S/N)	: >100dB

- 사용 온도	: -10°C~55°C

- 사용 전압	: DC 12V/500mA(5.5×2.1mm 커넥터)

- 소비 전류	: 250mA

- 중량(세트)	: 1.18kg

- 외형(세트)	: 210(W)×44(H)×199(D)mm

- IW-V10 및 동등 이상 품이어야 한다.