UHF WIRELESS 1CH RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 핸드, 벨트 형태로 구성이 가능한 무선 마이크 시스템의 리시버로써 하프 랙 크기의 컴팩트한 디자인으로 설치와 이동이 편리하여 다양한 환경에서 간편하게 사용할 수 있어야 하고, 전면의 디스플레이로 직관적인 정보 전달이 가능해야 한다.

- 900MHz 40채널 무선마이크 시스템

- 선명한 화면과 버튼을 통한 직관적인 제어

- 간섭받지 않는 주파수를 자동으로 찾아주는 스캔 기능

- 적외선(IR)을 통해 간편하게 송신기와 동기화하는 기능

- 설정 변경을 방지하는 조작부 잠금 기능

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925-937.5MHz

- 복조 방식	: FM

- 주파수 응답 특성	: 50Hz-18kHz(+3dB)

- 전고조파 왜율(THD)	: <0.5%

- 신호 대 잡음비(S/N)	: >105dB

- 사용 온도	: -10°C~55°C

- 사용 전압	: DC 12V/500mA(5.5×2.1mm 커넥터)

- 소비 전류	: 150mA

- 중량(세트)	: 0.73kg

- 외형(세트)	: 210(W)×43(H)×153(D)mm

- IW-S10 및 동등 이상 품이어야 한다.