ACTIVE DIRECTIONAL ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 470-937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 무선 마이크 시스템에서 RF 신호를 안정적으로 수신하기 위한 외장형 안테나이다. 특정 방향의 RF 신호를 수신하도록 설계되어 불필요한 방향의 신호 간섭을 예방하고, 다채널 무선 마이크 운용 시 보다 안정적인 수신 환경을 구성할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

사용 주파수	: 470–937.5 MHz

신호 조절 범위	: -18 dB ~ +13 dB

RF 케이블 연결 방식	: BNC Female

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: 8-12 V

중량(세트)	: 0.37 kg

외형(세트)	: 354(W)×336(H)×25(D) mm

- IW-ADL2 및 동등 이상 품이어야 한다.