UHF HANDHELD TRANSMITTER

(1) 기   능

본 기기는 핸드 형태의 무선 마이크로써 스피치에 적합한 다이나믹 캡슐과 손쉽게 교체 가능한 마이크 캡슐 타입을 적용하였으며, 화면을 통해 주파수와 건전지 정보를 확인할 수 있고 우수한 내구성의 메탈 바디와 AA 건전지 2개를 이용하여 8시간 이상 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수	: 925-937.5MHz

- 변조 방식	: FM

- 주파수 응답 특성	: 50Hz-18kHz(+3dB)

- RF 파워	: <-63dBm

- 사용 전원	: 2×1.5V AA 건전지

- 중량(세트)	: 0.34kg

- 외형(세트)	: 55(ø)×246(L)mm

- IW-SH01D 및 동등 이상 품이어야 한다.