LAVALIER MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 셔츠나 의류에 자연스럽게 부착할 수 있는 4mm 무지향성 콘덴서 유닛을 채택한 기본형 라발리에 마이크로써 고개를 돌리거나 움직임과 관계없이 균일하고 안정적인 음성 전달이 가능하고, 별도의 마이크 조정 없이도 일관된 수음 성능을 제공하여야 한다.

시각적으로 눈에 띄지 않는 간결한 디자인과 경량 구조로 착용 시 부담이 적어 강의, 공연, 방송 등 다양한 환경에서 폭넓게 활용할 수 있어야 한다. 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 4(Ø)mm

입력 감도	: -39 ±2dB

주파수 범위	: 100Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥65dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.01kg

케이블 길이	: 1.5m

- LVM-30T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.